**- Chuyển đổi thập phân sang thập lục phân:**

+ 255­­(10)­ = 255/16 = 15(15)/16 = 0(15) => 255(10) = FF(16).

+ 100(10) = 100/16 = 6(4)/16 = 0(6) => 100(10) = 64(16).

+ 500(10) = 500/16 = 31(4)/16 = 1(15)/16 = 0(16) => 500(10) = 1F4(16).

+ 1024(10) = 1024/16 = 64(0)/16 = 4(0)/16 = 0(4) => 1024(10) = 400(16).

+ 2048(10) = 2048/16 = 128(0)/16 = 8(0)/16 = 0(8)=> 2048(10) = 800(16).